Data/hora: 06/06/2024 02:38:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	12/09/2001	
Data da última atualização: 	20/09/2004	
Autoria: 	ZIMMER, G. J.; VILLELA, F. A.; TILLMANN, M. A. A.; ZONTA. E. P.	
Título: 	Aeracao Seca para Sementes de Arroz.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.27, n.9, p.1371-1378, set.1992	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho foi realizado para verificar o comportamento da frente de secagem e avaliar os efeitos da aeracao seca sobre a qualidade de sementes de arroz. As sementes foram secadas de 17,4% para 16,2 e 15,1% em secador intermitente a temperatura do ar de secagem de 70oC, e foram transferidas para doze prototipos de silo com 5 m de altura e capacidade de 100 kg, com fluxos de ar de 0,3; 0,6 e 0,9 m3/min/t de semente em cada quatro silos. Duas cargas foram secadas de 17,4 para 13% de umidade em secador intermitente. Para avaliacao da qualidade, realizaram-se os testes de germinacao, crescimento de plantulas, primeira contagem, envelhecimento precoce, umidade, e rendimento de engenho. A secagem foi complementada em 33; 43 e 50 dias, para os fluxos de 0,9; 0,6 e 0,3 m3/min/t, respectivamente. Os resultados obtidos permitem concluir que: a) o processo de aeracao seca nao produz efeitos imediatos sobre a qualidade fisiologica de sementes de arroz; b) as sementes de arroz secadas pelo processo de aeracao seca apresentam maior rendimento de engenho do que as secadas pelo metodo intermitente; c) as sementes podem ser transferidas para os silos aerados com até 16,2% de umidade inicial; d) o processo de aeracao seca e viavel para a secagem de sementes de arroz.	
Palavras-Chave: 	aeracao seca; qualidade fisiologica de sementes; rendimento do engenho; Sementes de arroz.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20769/1/pab16_set_92.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (20769-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 - 63072081 - DIS