Data/hora: 05/06/2024 01:20:03

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	19/09/1997	
Data da última atualização: 	12/08/2019	
Autoria: 	POSSENTI, J. C.; VILLELA, F. A.; ZIMMER, G. J.	
Afiliação: 	JEAN CARLO POSSENTI, Universidade Federal de Pelotas - UFPel/Facudade de Agronomia Eliseu Maciel - FAEM; FRANCISCO AMARAL VILLELA, Universidade Federal de Pelotas - UFPel/Facudade de Agronomia Eliseu Maciel - FAEM; GILBERTO JAIME ZIMMER, Universidade Federal de Pelotas - UFPel/Facudade de Agronomia Eliseu Maciel - FAEM.	
Título: 	Eficiência das máquinas no beneficiamento de sementes de trigo para remoção de sementes de aveia-preta.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 32, n. 8, p. 841-850, ago. 1997.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Separation of black oat seeds from wheat seeds.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiencia e eficacia da maquina-de-ar-e-peneiras e da mesa-de-gravidade na remocao de sementes de aveia-preta de lotes de sementes de trigo. Foram utilizados um lote de sementes de trigo, cultivar EMBRAPA-16, e sementes de aveia-preta, cultivar Comum. Na maquina-de-ar-e-peneiras foram utilizados quatro peneiras: 1,9x20; 2,0x20; 2,1x20 e 2,2 x 20mm, de furos oblongos na posicao da quarta peneira, e tres niveis de contaminacao: 5,10 e 15 sementes de aveia-preta para cada 100g de sementes de trigo. Os resultados permitiram concluir que: a) e possivel separar sementes de aveia-preta de lotes de sementes de trigo durante o beneficiamento; b) o uso da peneira 2,1 x 20 mm na maquina-de-ar-e-peneiras, independentemente do nivel de contaminacao, permite separar sementes de aveia-preta de sementes de trigo, colocando o lote dentro dos padroes minimos exigidos para a comercializacao; c) maquina-de-ar-e-peneiras seguida da mesa-de-gravidade retem integralmente as sementes de aveia-preta de lotes de sementes de trigo; d) o nivel de contaminacao inicial nao afeta a perda na sequencia maquina-de-ar-e-peneiras e mesa-de-gravidade.	
Palavras-Chave: 	Air-screen cleaner; Gravity table; Máquina-de-ar-e-peneira; Mesa-de-gravidade; Separação de sementes; Separation of seed.	
Thesagro: 	Triticum Aestivum.	
Thesaurus Nal: 	wheat.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/44666/1/EFICIENCIA-DAS-MAQUINAS-NO-BENEFICIAMENTO-DE-SEMENTES.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (6035-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPT - (11933-1) - EMB - AP - DD -  -  -  - DIS