Data/hora: 17/06/2024 03:34:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Café; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	01/08/2013	
Data da última atualização: 	07/04/2016	
Autoria: 	SILVA, J. de S. e.; VITOR, D. G.; LOPES, R. P.	
Título: 	Construção de ventiladores centrífugos para uso agrícola	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Brasília, DF: Embrapa Café, 2013	
Páginas: 	13 p.	
Série: 	(Embrapa Café. Comunicado técnico, 3).	
ISSN: 	2179.7757	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Comunicado Técnico 3 Construção de Ventiladores Centrífugos para Uso Agrícola Introdução Na secagem, na aeração de grãos e nos sistemas que usam ventilação forçada, como as máquinas de separação, de limpeza, de transporte pneumático e mesmo em sistema de renovação ou aquecimento de ar para criação de animais, há necessidade de um componente para criar um gradiente energético que promova o movimento do ar por meio dos elementos do sistema e do produto. Na secagem de grãos, o ar, além de conduzir o calor, transporta a água evaporada do produto para fora do secador por meio do sistema de exaustão. Já na aeração, a função principal do ar é resfriar a massa de gãos, embora, às vezes, possa carrear pequenas quantidades de água vaporada, dependendo do manejo da aeração	
Palavras-Chave: 	Secagem de grão; Secagem de grãos de café; Ventilador.	
Thesagro: 	Maquina.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/86859/1/Construcao-de-ventiladores.pdf	
Registro original: 	Embrapa Café (CNPCa)	
Exemplares: 	CNPCa - (815-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS
AI-SEDE - (54981-1) - EMB - FL - PP - 16528 - CAFÉ - 16528 - DIS
AI-SEDE - (54981-2) - EMB - FL - PP - 16528 - CAFÉ - 16528a - DIS
CPAMN - (32011-1) - EMB - FL - PP - FOL 08/18 -  - 2018.00008 - DIS