Data/hora: 21/09/2024 20:47:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	05/01/2015	
Data da última atualização: 	28/12/2023	
Autoria: 	FELISBERTO, T. da S.; MARINHO, L. B.; DEON, M. D. I.; ANDRADE, E. de A.; SOUZA FILHO, J. R. de.	
Afiliação: 	T. DA S. FELISBERTO, Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais / UNEB; L. B. MARINHO, Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais / UNEB; MAGNUS DALLIGNA DEON, CPATSA; E. DE A. ANDRADE, Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais; J. R. DE SOUZA FILHO, Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais / UNEB.	
Título: 	Água disponível no solo com ponto de murcha permanente obtido por diferentes métodos.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	In: INOVAGRI INTERNATIONAL MEETING, 2.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SALINIDADE, 2.; REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE ENGENHARIA DA IRRIGAÇÃO, 2., Fortaleza, 2014. Anais... Piracicaba: INOVAGRI: INCT-EI: INCTSA, 2014.	
Descrição Física: 	1 DVD.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo do trabalho foi comparar os valores de água disponível no solo com o ponto de murcha permanente (PMP), determinado pelo método da centrífuga ou pelo método fisiológico, com a capacidade de campo (CC) estimada por diferentes potenciais mátricos (&#936;m). Pelo método da centrífuga foram determinadas a umidade na CC nos potenciais mátricos de -0,006 e -0,01 MPa e no PMP de -1,5 MPa. O PMP fisiológico foi obtido utilizando a Célosia cultivada em ambiente protegido. Estas foram irrigadas diariamente a fim de manter o solo com umidade próxima à capacidade de vaso até a floração, quando foi suspensa a irrigação. Ao apresentar sintomas de murcha, as mudas foram levadas ao laboratório e colocadas em local escuro e saturado, o procedimento foi repetido até a murcha irreversível, quando determinou-se a umidade residual do solo pelo método gravimétrico. Houve efeito significativo do método, determinação do PMP e do &#936;m adotado na obtenção da CC para quantificação da água disponível no solo a 1% de probabilidade, contudo não se verificou efeito significativo da interação entre os fatores. O maior valor de água disponível foi ao considerar a planta como indicadora de murcha permanente, sendo que a Celósia extraiu água a potencial mátrico inferior a -1,5 MPa. A água disponível no solo aumentou ao utilizar o maior &#936;m na determinação da CC.	
Palavras-Chave: 	Déficit hídrico; Retenção de água.	
Thesagro: 	Água; Floricultura; Irrigação; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Floriculture; Irrigation; Soil; Water.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/114765/1/Magnus-2014.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (54191-1) - UPC - AA - DV - 173 -  -  - DIS