Data/hora: 15/06/2024 16:07:06

Biblioteca(s): | Embrapa Arroz e Feijão.
Tipo da produção científica: | Circular Técnica
Data corrente: | 25/11/2020
Data da última atualização: | 04/10/2022
Autoria: | SILVA, J. G. da; NASCENTE, A. S.; MACHADO, A. L. T.
Afiliação: | JOSE GERALDO DA SILVA, CNPAF; ADRIANO STEPHAN NASCENTE, CNPAF; ANTONIO LILLES TAVARES MACHADO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS.
Título: | Colheita mecanizada do feijoeiro: passado, presente e futuro.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2020.
Páginas: | 18 p.
Série: | (Embrapa Arroz e Feijão. Circular técnica, 92).
ISSN: | 1678-9636
Idioma: | Português
Conteúdo: | No cultivo do feijão-comum, verifica-se também, incrementos na adoção de práticas de agricultura de precisão, de gestão automatizada de equipamentos de irrigação e máquinas agrícolas e o emprego de equipamentos que auxiliam na manutenção da sustentabilidade dos solos, na racionalização do uso de defensivos e na redução de perdas de grãos na operação de colheita. Entretanto, apesar dos grandes avanços tecnológicos na cultura do feijão-comum e a disponibilização aos agricultores de máquinas colhedoras de elevadas performances, a perda de grãos na operação de colheita ainda continua excessiva, tornando-se comum verificar perda de grãos superiores a 300 kg ha-1. A arquitetura inadequada das plantas de algumas cultivares, com muitas vagens posicionadas perto do solo, tem sido a causa principal das elevadas perdas de grãos na colheita mecanizada. No processo de condução da lavoura de feijoeiro, é necessária a associação de boas práticas agrícolas envolvendo a identificação das melhores cultivares com os mais adequados equipamentos colhedores e o manejo adequado do solo para o sucesso na operação de colheita e a redução de perdas. O feijoeiro pode ser colhido empregando-se os métodos manual e mecanizado. Quando se utiliza máquina, a colheita pode ser realizada em única etapa com colhedora automotriz, ou em duas, a primeira com ceifadora e a segunda com recolhedora trilhadora.
Thesagro: | Colheita Mecânica; Feijão; Mecanização Agrícola; Phaseolus Vulgaris.
Thesaurus Nal: | Agricultural machinery and equipment; Beans; Mechanization.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/218193/1/CNPAF-2020-circtecn92.pdf
Registro original: | Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)
Exemplares: | CNPAF - (35974-1) - UMT - FL - DD - CI T 092 - CNPAF - 2020.cit92 - DIS