Data/hora: 20/04/2024 02:05:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	11/09/2006	
Data da última atualização: 	17/07/2014	
Autoria: 	VAZ, C. M. P.; PEREIRA, J. C. D.; CRESTANA, S.; NAIME, J. M.; CRUVINEL, P. E.	
Título: 	Análise da densidade de madeira por tomografia.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 1996.	
Páginas: 	4 p.	
Série: 	(Embrapa Instrumentação Agropecuária. Pesquisa em Andamento, 2).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho é estabelecer uma metodologia para a quantificação da densidade de amostras de madeira através de imagens tomográficas (tomografias) obtidas das mesmas. A tomografia de raios gama fornece imagens de seções transversais de objetos, baseado no princípio da atenuação de um fino feixe da radiação em várias direções em um plano da amostra e da utilização de princípios de reconstrução matemática.	
Thesagro: 	Madeira; Tomografia.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDIA/9836/1/PA02_96.pdf	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9836-1) - UMT - FL - -- - PROCI-96.00204 -  - 1996.00204 - DIS
AI-SEDE - (36380-1) - EMB - FL - -- - 09366 - CNPDIA - 09366 - DIS
AI-SEDE - (36380-2) - EMB - FL - -- - 09366 - CNPDIA - 09366a - DIS