Data/hora: 11/05/2024 11:35:28

Biblioteca(s): | Embrapa Territorial.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 05/10/2011
Data da última atualização: | 03/05/2019
Autoria: | RÔVERE, S. D.; HOLLER, W. A.
Afiliação: | SOPHIA D. RÔVERE, Bolsista CNPM; WILSON ANDERSON HOLLER, CNPM.
Título: | Análise de dados altimétricos obtidos por carta topográfica SRTM, Aster GDEM e Topodata para a região do município de Canela, RS.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 5., 2011, Campinas. Anais... Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2011.
Páginas: | 8 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Modelos digitais de superfície terrestre são utilizados para realizar diversas análises relacionadas à modelagem ambiental. Analisar diferentes recursos disponíveis, como SRTM, ASTER GDEM e TOPODATA, faz-se necessário, uma vez que esses dados são obtidos e disponibilizados gratuitamente. Como forma de identificar os melhores recursos, este estudo obteve os resultados e os erros gerados pela manipulação dos modelos digitais de elevação (MDE) do Município de Canela, no Rio Grande do Sul, obtidos por comparação de carta topográfica 1:50.000 com dados do SRTM, ASTER GDEM e TOPODATA, a fim de avaliar a confiabilidade dos dados e determinar sua discrepância. Para a análise da região do Município de Canela, concluímos que os dados SRTM apresentaram menor variação do erro em comparação com ASTER GDEM e TOPODATA, considerando como referência dados altimétricos na escala 1:50.000.
Palavras-Chave: | Modelos digitais de superfície terrestre.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/53057/1/RE11510.pdf
Registro original: | Embrapa Territorial (CNPM)
Exemplares: | CNPM - (3172-1) - UPC - AA - PP - 11/055 - AA - 2011.055 - DIS