Data/hora: 09/05/2024 02:01:11

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	22/10/2015	
Data da última atualização: 	26/02/2016	
Autoria: 	JUIZO, C. G. F.; LAIOLA, P. L.; ZEN, L. R.; MARCHESAN, R.; CARVALHO, D. E.; BILA, N. F.; EGAS, A. F.; ROCHA, M. P. da; KILTZKE, R. J.	
Título: 	Variação radial das propriedades físicas da madeira de Pinus patula plantados em Moçambique.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 35, n. 83, p. 285-292, jul./set. 2015.	
DOI: 	10.4336/2015.pfb.35.83.771	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve por objetivo avaliar as propriedades físicas da madeira de Pinus patula, com 38 anos, oriundos de um povoamento florestal de Moçambique, localizado no município de Machipanda. A determinação das propriedades físicas como a massa especifica básica, retratibilidade e umidade da madeira, no sentido medula- casca, seguiram as recomendações da Norma Panamericana - COPANT. Os resultados evidenciaram diferença estatística, ao nível de 5% de significância, no sentido radial para o coeficiente de retratibilidade. Os valores de retratibilidade foram de 6,06 e 8,80% no lenho juvenil e 6,18 e 8,65% no lenho adulto no sentido radial e tangencial, respectivamente, com coeficiente de anisotropia de 1,43 no lenho juvenil e 2,44 no lenho adulto. A madeira de Pinus patula, plantado na floresta de Inhamacari, apresenta uma madeira estável aos 38 anos de idade, que pode ser aplicada para fins estruturais e para a fabricação de artigos de carpintaria e móveis.	
Palavras-Chave: 	Espécie exótica; Massa específica; Qualidade da madeira; Retratibilidade; Retratibility.	
Thesagro: 	Pinus Patula; Umidade.	
Thesaurus Nal: 	humidity; specific gravity; wood quality.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/132788/1/VariacaoRadial.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54402-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS