Data/hora: 12/05/2024 12:54:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	15/09/2009	
Data da última atualização: 	15/08/2011	
Autoria: 	SANTOS, E. M. dos.	
Afiliação: 	Elaine Marra dos Santos.	
Título: 	Análise de imagens do satélite ALOS PALSAR (Banda L, Modo Polarimétrico) para discriminação de coberturas de terras do Distrito Federal.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	2009.	
Páginas: 	65 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado) - Universidade de Brasília. Instituto de Geociências, Brasília - DF.
Orientador: Edson Eyji Sano	
Conteúdo: 	Mapas de cobertura de terras são importantes fontes de dados para monitoramentos ambientais, preservação da biodiversidade, zoneamentos sócio-econômico e ambiental e e monitoramento de mudanas climáticas locais e globais, dentre outras atividades. No Distrito Federal (DF), os mapeamentos de cobertura de terras têm sido realizados com base em imagens ópticas. No entanto, imagens de radar constituem-se em uma alternativa viável às imagens ópticas, pois independem das condições de iluminação solar, podem atravessar nuvens e fumaças e podem detectar diferenças nas estruturas da vegetação. Oobjetivo deste estudo é analisar o potencial das imagens de radar adquiridas pelo satélite ALOS PALSAR para o mapeamento de cobertura de terras. Uma imagem de 25 de abril de 2007 (nada L, polarizações HH, HV e VV final da estação chuvosa) de parte do DF foi convertida para coeficientes de retroespalhamento (s°)   e processada por meio  da técnica de segmentação por crescimento de regiões. Valores de coeficinetes de retroespalhamento  foram analisados estatisticamente por meio de cluster analysis. Os segmentos foram convertidos para o formato shape e mapeados visualmente na tela do monitor de computador, com suporte de um pacote de programas de sistema de informações geográficas, em uma escala de mapeamento compatível com 1:100.000. As seguintes classes temáticas foram consideradas: Áreas Urbanas consolidadas, Áreas Urbanas em consolidação, Culturas Agrícolas, Pastagens Cultivadas, Reflorestamento, Campos, Cerrado Típico, Matas de Galeria, Matas Indiscriminadas e Reservatórios. A exatidão de mapeamento, fornecido pelo índice kappa e calculado a partir da verificação de 86 pontos em campo, foi de 0,69.	
Palavras-Chave: 	Cobertura da terra; Distrito Federal; Polarização; Processamento de imagens.	
Thesagro: 	Cerrado; Radar; Sensoriamento Remoto.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (30815-1) - UPC - TS - PP - CRI7889 -  - CRI7889 - DIS