Data/hora: 18/05/2024 06:09:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	28/03/1996	
Data da última atualização: 	12/02/2015	
Autoria: 	STURION, J. A.; TOMASELLI, I.	
Afiliação: 	Sturion, EMBRAPA-CNPF, Tomaselli, UFPR. Dpto ciencias Agrarias.	
Título: 	Influência do tempo de estocagem de lenha de bracatinga na produção de energia.	
Ano de publicação: 	1990	
Fonte/Imprenta: 	Boletim de Pesquisa Florestal, Colombo, n. 21, p. 37-47, dez. 1990.	
ISSN: 	0101-1057	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Madeira de bracatinga (Mimosa scabrella Benth.) de povoamento com aproximadamente 8 anos de idade foi cortada em toretes de 1 m de comprimento. Pilhas com 3 m x 2 m x 1 m foram formadas e deixadas para secar durante 4 meses em duas condições: sem proteção (ar livre) e em barracão. Nas duas condições, por amostragem, determinou-se a perda d'água e o poder calorífico da madeira. Os resultados, similares nas duas condições de teste, indicaram acentuada perda de umidade e um ganho expressivo no poder calorífico durante o período de secagem. A umidade inicial média do material situava-se em torno de 110%, sendo reduzida para 43%, no caso de secagem ao ar livre e 36% para secagem em barracão. Com estas reduções no teor de umidade, detectou-se um acréscimo de aproximadamente 130% no poder calorífico em relação a situação original. Como resultado deste ganho, em termos de poder calorífico, a área de corte, no caso de lenha, pode ser significativamente reduzida, o que representa uma grande contribuição na preservação das florestas. Além disto, a secagem da lenha reduz os custos de corte e de transporte, já que menores volumes serão necessários para gerar a mesma quantidade de energia.	
Palavras-Chave: 	Poder calorifico.	
Thesagro: 	Bracatinga; Lenha; Mimosa Scabrella; Secagem; Teor de Umidade.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPF-2009-09/4887/1/sturion.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (4887-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS