Data/hora: 27/07/2024 07:03:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	11/07/2016	
Data da última atualização: 	11/07/2016	
Autoria: 	CEZARO, J. A. de; TREVISAN, R.; BALBINOT, R.	
Afiliação: 	Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de Santa Maria.	
Título: 	Propriedades físico-mecânicas da madeira de Chrysophyllum marginatum.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 36, n. 86, p. 135-143, abr./jun. 2016.	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.4336/2016.pfb.36.86.884	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Esse estudo objetivou avaliar as propriedades físico-mecânicas da madeira de Chrysophyllum marginatum (Hook. e Arn.) Radlk. Foram utilizadas três árvores com 20,3 ± 6 cm de diâmetro. Por regressão, determinou-se a variação no sentido base-topo de retratibilidade, coeficiente anisotrópico, teor de umidade saturado e massa específica básica. Para caracterizar a flexão estática na primeira tora, nas condições úmida e seca ao ar, foi realizada análise de variância pelo teste de Tukey. Observou-se decréscimo das contrações radial e tangencial e da massa específica básica da madeira no sentido base-topo, inversamente ao teor de umidade saturado, que apresentou uma variação crescente. Na análise do coeficiente anisotrópico, verificou-se uma tendência de acréscimo até 1,30 m de altura, seguido de estabilização a partir dessa posição até o topo. A contração longitudinal apresentou tendência de decréscimo até, aproximadamente, 40% de altura, seguido de acréscimo até a altura de inserção do primeiro galho vivo. As médias do coeficiente anisotrópico e da massa específica básica foram 2,3 kg m-3 e 594 kg m-3, respectivamente. A condição de umidade seca ao ar apresentou maior resistência à flexão estática do que quando saturada e os valores dos módulos de elasticidade e de ruptura foram semelhantes aos encontrados em estudos de Eucalyptus saligna e Carya illinoinensis.	
Palavras-Chave: 	Anisotropic coefficient; Coeficiente anisotrópico; Flexão estática; Retratibilidade; Static bending.	
Thesaurus Nal: 	shrinkage.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/145290/1/884-13979-1-PB.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55136-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS