Data/hora: 27/07/2024 03:05:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	30/09/2010	
Data da última atualização: 	07/10/2010	
Autoria: 	LIMA, J. E. F. W.	
Afiliação: 	JORGE ENOCH FURQUIM WERNECK LIMA, CPAC.	
Título: 	Modelagem numérica do fluxo da água no solo e do escoamento de base em uma bacia experimental em área agrícola no Cerrado.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	2010.	
Páginas: 	312 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado em Tecnologia ambiental e recursos hídricos) - Faculdade de Tecnologia - Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2010.	
Conteúdo: 	Este trabalho apresenta um estudo experimental para avaliar a aplicabilidade de uma ferramenta de modelagem numérica do fluxo da água no solo, o FEFLOW, na simulação da variação do nível freático e do escoamento de base em uma bacia hidrográfica representativa de áreas agrícolas do bioma Cerrado. Em seu desenvolvimento, foram definidas áreas representativas do ambiente de interesse, nas quais se realizou intenso levantamento de dados para a caracterização física e hidrológica desses espaços. Além de fundamentais para a calibração e a verificação do modelo utilizado, os dados e as informações geradas foram organizados de forma a representar referências para outros estudos hidrológicos em regiões similares. Tendo como base os resultados  da modelagem obtidos com a utilização dos dados medidos e aplicados de forma espacialmente distribuídas, avaliaram-se outras possibilidades de aplicação desses dados, como, por exemplo, agrupados por classe, textura ou característica hidrogeológica do solo. Também se verificou a viabilidade de utilização de bases de dados  disponíveis  na literatura, demonstrando-se que , em alguns casos, essa ação pode gerar erros significativos aos	
Palavras-Chave: 	Modelagem; Monitoramento hidrológico.	
Thesagro: 	Simulação.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (32070-1) - UPA - TS - PP - T005/10 - L732m - T005/10 - DIS